<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TcPlcObject Version="1.1.0.1" ProductVersion="3.1.4024.12">
  <DUT Name="ST_SUNSPEC_CURRENT_VALUES" Id="{429ce2f6-f580-460c-8eb4-3ddb289effd4}">
    <Declaration><![CDATA[TYPE ST_SUNSPEC_CURRENT_VALUES :
STRUCT
	// Current DC current (A)
	{attribute 'OPC.UA.DA' := '1'}
	{attribute 'OPC.UA.DA.Access' := '1'}
	rActDCCurrent : REAL;
	
	// Current DC voltage (V)
	{attribute 'OPC.UA.DA' := '1'}
	{attribute 'OPC.UA.DA.Access' := '1'}
	rActDCVoltage : REAL;
	
	// Current DC power (W)
	{attribute 'OPC.UA.DA' := '1'}
	{attribute 'OPC.UA.DA.Access' := '1'}
	rActDCPower : REAL;
	
	// Current AC power (W)
	{attribute 'OPC.UA.DA' := '1'}
	{attribute 'OPC.UA.DA.Access' := '1'}
	rActACPower : REAL;
	
	// Current AC frequency (Hz)
	{attribute 'OPC.UA.DA' := '1'}
	{attribute 'OPC.UA.DA.Access' := '1'}
	rActACFreq : REAL;
	
	// Current AC apparent power (VA)
	{attribute 'OPC.UA.DA' := '1'}
	{attribute 'OPC.UA.DA.Access' := '1'}
	rActApparentPower : REAL;
	
	// Current AC reactive power (VAr)
	{attribute 'OPC.UA.DA' := '1'}
	{attribute 'OPC.UA.DA.Access' := '1'}
	rActReactivePower : REAL;
	
	// Current AC power factor
	{attribute 'OPC.UA.DA' := '1'}
	{attribute 'OPC.UA.DA.Access' := '1'}
	rActPowerFactor : REAL;
	
	// Current inverter status
	{attribute 'OPC.UA.DA' := '1'}
	{attribute 'OPC.UA.DA.Access' := '1'}
	uiStatus : UINT;
END_STRUCT
END_TYPE
]]></Declaration>
  </DUT>
</TcPlcObject>