<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TcPlcObject Version="1.1.0.1" ProductVersion="3.1.4024.12">
  <GVL Name="GVL_MQTT" Id="{b8376b04-66fc-43a7-b673-600aa359c597}">
    <Declaration><![CDATA[{attribute 'qualified_only'}
VAR_GLOBAL
	// Mqtt brocker ip address
	sMQTTBrokerAddr : STRING := '10.103.32.10';
	
	// Mqtt keep alive (s)
	uiMQTTKeepAlive : UINT := 60;
	
	// MQTT prefix
	sMQTTPrefix : STRING := 'cmblu/uniper/1/';
	
	// MQTT QOS (Default 0 -> At most once; 1 -> At least once; 2 -> Exactly once
	eMQTTQoS : TcIoTMqttQos := TcIoTMqttQos.AtMostOnceDelivery;
END_VAR]]></Declaration>
  </GVL>
</TcPlcObject>