<?xml version="1.0"?>
<TcModuleClass>
	<DataTypes>
		<DataType>
			<Name GUID="{B7B78A52-E90B-4F37-BCAB-7CA0B0A3EDAA}">General</Name>
			<DisplayName TxtId=""><![CDATA[General alarms and infos]]></DisplayName>
			<EventId>
				<Name Id="1">NotAllCompInAutomatic</Name>
				<DisplayName TxtId=""><![CDATA[{0}: Not all components in automatic mode]]></DisplayName>
				<Severity>Warning</Severity>
			</EventId>
			<EventId>
				<Name Id="2">UnitError</Name>
				<DisplayName TxtId=""><![CDATA[{0}: Error]]></DisplayName>
				<Severity>Error</Severity>
			</EventId>
			<EventId>
				<Name Id="3">PressureDiffToBig</Name>
				<DisplayName TxtId=""><![CDATA[{0}: Pressure difference segment inlet to big]]></DisplayName>
				<Severity>Error</Severity>
			</EventId>
			<EventId>
				<Name Id="4">DCMainSwitchNotClosed</Name>
				<DisplayName TxtId=""><![CDATA[{0}: DC main switch not closed]]></DisplayName>
				<Severity>Error</Severity>
			</EventId>
			<EventId>
				<Name Id="5">LeakageDS12</Name>
				<DisplayName TxtId=""><![CDATA[{0}: Leakage in double segment 1 and 2]]></DisplayName>
				<Severity>Error</Severity>
			</EventId>
			<EventId>
				<Name Id="6">LeakageDS34</Name>
				<DisplayName TxtId=""><![CDATA[{0}: Leakage in double segment 3 and 4]]></DisplayName>
				<Severity>Error</Severity>
			</EventId>
			<EventId>
				<Name Id="7">LeakageTank</Name>
				<DisplayName TxtId=""><![CDATA[{0}: Leakage in tank]]></DisplayName>
				<Severity>Error</Severity>
			</EventId>
			<EventId>
				<Name Id="8">CommError</Name>
				<DisplayName TxtId=""><![CDATA[{0}: EtherCAT communication error]]></DisplayName>
				<Severity>Error</Severity>
			</EventId>
			<Hides>
				<Hide GUID="{2AC7C19C-D057-4107-A9DC-D12E37F9C437}"/>
				<Hide GUID="{B2B1693C-04F1-434F-9927-39B63A3B2C0A}"/>
				<Hide GUID="{449AFAF7-1CB8-43A8-977D-36C33E7AFF6C}"/>
				<Hide GUID="{953B302B-00AE-4EF6-93C6-6EEF531F769F}"/>
				<Hide GUID="{7C608BFF-E836-45D1-A5D1-303F6D754D73}"/>
				<Hide GUID="{9A40F4E7-DD4E-484F-9FA2-625DF59416E4}"/>
				<Hide GUID="{39B88953-9867-4A54-A011-89841F67D543}"/>
				<Hide GUID="{BFD3D327-8C29-4D0E-8C92-29AD5ABAC8C7}"/>
				<Hide GUID="{677C8DA2-F584-470D-8DAC-E02B6811C1C6}"/>
				<Hide GUID="{3D3A6A26-888D-43BE-A325-480AA7F2885F}"/>
				<Hide GUID="{14064F83-69AA-4308-B296-55948A63182D}"/>
				<Hide GUID="{BD0D8994-D42B-4E02-BE24-29FD5E93E224}"/>
			</Hides>
		</DataType>
		<DataType>
			<Name GUID="{99721C04-AF32-4BF0-BB6B-A59D0F9957F2}">BMSEvents</Name>
			<DisplayName TxtId=""><![CDATA[String event class]]></DisplayName>
			<EventId>
				<Name Id="1">NotAllCompInAuto</Name>
				<DisplayName TxtId=""><![CDATA[Not all components are in automatic mode]]></DisplayName>
				<Severity>Warning</Severity>
			</EventId>
			<EventId>
				<Name Id="2">ModuleImbalance</Name>
				<DisplayName TxtId=""><![CDATA[{0}: Units out of balance]]></DisplayName>
				<Severity>Error</Severity>
			</EventId>
			<EventId>
				<Name Id="3">StringImbalance</Name>
				<DisplayName TxtId=""><![CDATA[{0}: Modules out of balance]]></DisplayName>
				<Severity>Error</Severity>
			</EventId>
			<EventId>
				<Name Id="4">SafetyIntlksActive</Name>
				<DisplayName TxtId=""><![CDATA[{0}: Safetyinterlocks active]]></DisplayName>
				<Severity>Warning</Severity>
			</EventId>
			<EventId>
				<Name Id="5">InverterStartupTimeout</Name>
				<DisplayName TxtId=""><![CDATA[{0} Inverter startup timeout]]></DisplayName>
				<Severity>Error</Severity>
			</EventId>
			<EventId>
				<Name Id="6">BatteryFull</Name>
				<DisplayName TxtId=""><![CDATA[Battery full]]></DisplayName>
				<Severity>Info</Severity>
			</EventId>
			<EventId>
				<Name Id="7">BatteryEmpty</Name>
				<DisplayName TxtId=""><![CDATA[Battery empty]]></DisplayName>
				<Severity>Info</Severity>
			</EventId>
			<EventId>
				<Name Id="8">SDDCVoltage</Name>
				<DisplayName TxtId=""><![CDATA[{0}: Shutdown discharge stopped because of low dc voltage]]></DisplayName>
				<Severity>Info</Severity>
			</EventId>
			<EventId>
				<Name Id="9">SDUnitThreshhold</Name>
				<DisplayName TxtId=""><![CDATA[{0}: Shutdown discharge stopped because of unit voltage level]]></DisplayName>
				<Severity>Info</Severity>
			</EventId>
			<EventId>
				<Name Id="10">EmergencyStopNotOk</Name>
				<DisplayName TxtId=""><![CDATA[Emergency stop not ok]]></DisplayName>
				<Severity>Error</Severity>
			</EventId>
			<EventId>
				<Name Id="11">EthercatStringError</Name>
				<DisplayName TxtId=""><![CDATA[String {0}: EtherCAT communication error]]></DisplayName>
				<Severity>Error</Severity>
			</EventId>
			<Hides>
				<Hide GUID="{1D326C00-DF37-4B94-8E0D-C22524EB2E89}"/>
				<Hide GUID="{E7132508-795D-4A6C-AFB1-FED6C1DE44FD}"/>
				<Hide GUID="{E8AAE679-9FDD-4E39-817E-00FF134AF0AC}"/>
				<Hide GUID="{1E473C3A-1E01-49EA-BBF0-F4151EE9FF77}"/>
				<Hide GUID="{3D29F9AC-9508-4189-8EEC-9FAFA22BEEB4}"/>
				<Hide GUID="{DC96002A-5DF6-4266-9B84-0C3103ABDD48}"/>
				<Hide GUID="{803D1DD0-4C51-46EB-B2F3-07E1DDF8A9CE}"/>
				<Hide GUID="{BEC54492-10ED-4F8F-8A69-CE3CA6725F5D}"/>
				<Hide GUID="{143CD712-2BA5-4AE0-B30A-F165A677EE06}"/>
				<Hide GUID="{F5391F34-BA61-4256-B3E2-102071DDF79C}"/>
				<Hide GUID="{8C1C47C8-F997-4810-B7AC-831FFBD7AAD7}"/>
				<Hide GUID="{B56B98E0-A161-4C4E-ADA6-D4626C3AC19F}"/>
				<Hide GUID="{64CE2D2D-8491-476F-A2D0-25C528F0486B}"/>
				<Hide GUID="{9E970DF4-D747-4859-AEF3-4061697F3B94}"/>
				<Hide GUID="{E9685BAC-46D5-4790-9968-996AF935E7E5}"/>
				<Hide GUID="{BFBE5ACE-2C85-42F3-81C7-7085445C6CF6}"/>
				<Hide GUID="{E2F93DD0-9542-4F83-B1C1-7401F6E7E423}"/>
				<Hide GUID="{F05A8F7C-1061-4AE4-AAAC-173C036FF4FC}"/>
			</Hides>
		</DataType>
		<DataType>
			<Name GUID="{A81DA913-2653-4965-B95F-B789E5F910DF}">Inverter</Name>
			<DisplayName TxtId=""><![CDATA[Inverter events]]></DisplayName>
			<EventId>
				<Name Id="1">InverterOverTemp</Name>
				<DisplayName TxtId=""><![CDATA[{0} Inverter over temperature]]></DisplayName>
				<Severity>Error</Severity>
			</EventId>
			<EventId>
				<Name Id="2">InverterACOverVoltage</Name>
				<DisplayName TxtId=""><![CDATA[{0} Inverter AC over voltage]]></DisplayName>
				<Severity>Error</Severity>
			</EventId>
			<EventId>
				<Name Id="3">InverterACUnderVoltage</Name>
				<DisplayName TxtId=""><![CDATA[{0} Inverter AC under voltage]]></DisplayName>
				<Severity>Error</Severity>
			</EventId>
			<EventId>
				<Name Id="4">InverterDCOverVoltage</Name>
				<DisplayName TxtId=""><![CDATA[{0} Inverter DC over voltage]]></DisplayName>
				<Severity>Error</Severity>
			</EventId>
			<EventId>
				<Name Id="5">InverterOverFrequency</Name>
				<DisplayName TxtId=""><![CDATA[{0} Inverter over frequency]]></DisplayName>
				<Severity>Error</Severity>
			</EventId>
			<EventId>
				<Name Id="6">InverterUnderFrequency</Name>
				<DisplayName TxtId=""><![CDATA[{0} Inverter under frequency]]></DisplayName>
				<Severity>Error</Severity>
			</EventId>
			<EventId>
				<Name Id="7">InverterGroundFault</Name>
				<DisplayName TxtId=""><![CDATA[{0} Inverter ground fault]]></DisplayName>
				<Severity>Error</Severity>
			</EventId>
			<EventId>
				<Name Id="8">InverterInternalError</Name>
				<DisplayName TxtId=""><![CDATA[{0} Inverter internal error]]></DisplayName>
				<Severity>Error</Severity>
			</EventId>
			<EventId>
				<Name Id="9">InverterError</Name>
				<DisplayName TxtId=""><![CDATA[{0}: Inverter Error]]></DisplayName>
				<Severity>Error</Severity>
			</EventId>
			<Hides>
				<Hide GUID="{28E546A6-2746-43B7-9F65-F66DF048AD33}"/>
				<Hide GUID="{2C22B9AB-C9C6-4557-8123-18F3D712FA19}"/>
				<Hide GUID="{8B2C1880-F4A9-49D1-9BFB-44B48D5D52D0}"/>
				<Hide GUID="{DD6F639C-5430-4351-B11B-39593FC21C05}"/>
				<Hide GUID="{72448FD7-9691-41DA-BD48-17434718C2FA}"/>
				<Hide GUID="{DA7A2460-3BE3-476B-9775-9C31EE26F6A4}"/>
				<Hide GUID="{E26DC552-52F6-41C5-8018-85839B4D362C}"/>
				<Hide GUID="{5C6886CF-C5BA-4DED-87EF-6E443F06D6E2}"/>
				<Hide GUID="{86A2A820-4D64-4C1F-87D8-07667F4EA902}"/>
				<Hide GUID="{71BB472B-94DE-4D07-A2C4-A75D33C5049A}"/>
				<Hide GUID="{2B097BE6-5FA1-4489-9C48-249D306057A8}"/>
			</Hides>
		</DataType>
	</DataTypes>
</TcModuleClass>
