<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TcPlcObject Version="1.1.0.1" ProductVersion="3.1.4024.12">
  <DUT Name="ST_UNIT_CONFIG" Id="{75a00288-1f08-4f47-846c-fa7c44b2279c}">
    <Declaration><![CDATA[TYPE ST_UNIT_CONFIG :
STRUCT
	// Pump posolyt
	// ===================================
	stConfigPosolytPump : ST_MOTOR_ANALOG_CONFIG;
	
	
	// Pump negolyt
	// ===================================
	stConfigNegolytPump : ST_MOTOR_ANALOG_CONFIG;
	
	
	// Valves posolyt
	// ===================================
	stConfigPosolytValve : ST_ValveConfig;
	
	
	// Valves negolyt
	// ===================================
	stConfigNegolytValve : ST_ValveConfig;
	
	
	// Pressure sensor posolyt segment inlet
	//====================================
	stConfigPosolytPressureSegmentInlet : ST_ANALOG_IO_CONFIG;
	stEWLPosolytPressureSegmentInlet : ST_ANALOG_EW_LEVELS;
	stEWDPosolytPressureSegmentInlet : ST_ANALOG_EW_DELAYS;
	
	
	// Pressure sensor negolyt segment inlet
	//====================================
	stConfigNegolytPressureSegmentInlet : ST_ANALOG_IO_CONFIG;
	stEWLNegolytPressureSegmentInlet : ST_ANALOG_EW_LEVELS;
	stEWDNegolytPressureSegmentInlet : ST_ANALOG_EW_DELAYS;
	
	
	// Pressure sensor posolyt tank inlet
	//====================================
	stConfigPosolytPressureTankInlet : ST_ANALOG_IO_CONFIG;
	stEWLPosolytPressureTankInlet : ST_ANALOG_EW_LEVELS;
	stEWDPosolytPressureTankInlet : ST_ANALOG_EW_DELAYS;
	
	
	// Pressure sensor posolyt tank inlet
	//====================================
	stConfigNegolytPressureTankInlet : ST_ANALOG_IO_CONFIG;
	stEWLNegolytPressureTankInlet : ST_ANALOG_EW_LEVELS;
	stEWDNegolytPressureTankInlet : ST_ANALOG_EW_DELAYS;
	
	
	// Temperature sensor posolyt tank inlet
	//====================================
	stConfigPosolytTempTankInlet : ST_ANALOG_IO_CONFIG;
	stEWLPosolytTempTankInlet : ST_ANALOG_EW_LEVELS;
	stEWDPosolytTempTankInlet : ST_ANALOG_EW_DELAYS;
	
	
	// Temperature sensor negolyt tank inlet
	//====================================
	stConfigNegolytTempTankInlet : ST_ANALOG_IO_CONFIG;
	stEWLNegolytTempTankInlet : ST_ANALOG_EW_LEVELS;
	stEWDNegolytTempTankInlet : ST_ANALOG_EW_DELAYS;
	
	
	// Voltage segment
	//====================================
	stConfigVoltageSegment : ST_ANALOG_IO_CONFIG;
	stEWLVoltageSegment : ST_ANALOG_EW_LEVELS;
	stEWDVoltageSegment : ST_ANALOG_EW_DELAYS;
	
	
	// Max pressure difference between posolyt and negolyt segment inlet
	//====================================
	rMaxDeltaPSegmentInlet : REAL;
	
END_STRUCT
END_TYPE
]]></Declaration>
  </DUT>
</TcPlcObject>