<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TcPlcObject Version="1.1.0.1" ProductVersion="3.1.4026.8">
  <DUT Name="ST_MODULE_HMI_INTERFACE" Id="{11e89a54-55b7-4731-b5d2-c1f68fd12879}">
    <Declaration><![CDATA[TYPE ST_MODULE_HMI_INTERFACE :
STRUCT
	stHMIInterfaceUnit1 : ST_UNIT_HMI_INTERFACE;
	stHMIInterfaceUnit2 : ST_UNIT_HMI_INTERFACE;
	stHMIInterfaceUnit3 : ST_UNIT_HMI_INTERFACE;
	stHMIInterfaceUnit4 : ST_UNIT_HMI_INTERFACE;
	
	// Temperature sensor control cabinet
	stTempCabinet : ST_HMI_ANALOG_VALUE;
	
	// Current voltage for HMI
	// ==============================
	rVoltage : REAL;
	
	// Current current for HMI
	// ==============================
	rCurrent : REAL;
	
	// Current status
	// ====================================
	eStatus : E_COMPONENT_STATUS;
END_STRUCT
END_TYPE
]]></Declaration>
  </DUT>
</TcPlcObject>