<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TcPlcObject Version="1.1.0.1" ProductVersion="3.1.4024.12">
  <DUT Name="ST_UNIT_ERROR" Id="{b3532ce3-68c1-42ff-89b7-ea0ef92c8a32}">
    <Declaration><![CDATA[TYPE ST_UNIT_ERROR :
STRUCT
	// Error high posolyt
	xErrorHighPressurePosolytSegmentInlet : BOOL := FALSE;
	xErrorHighPressurePosolytTankInlet : BOOL := FALSE;
	xErrorHighTempPosolyt : BOOL := FALSE;
	
	// Error high negolyt
	xErrorHighPressureNegolytSegmentInlet : BOOL := FALSE;
	xErrorHighPressureNegolytTankInlet : BOOL := FALSE;
	xErrorHighTempNegolyt : BOOL := FALSE;
	
	// Error low posolyt
	xErrorLowPressurePosolytSegmentInlet : BOOL := FALSE;
	xErrorLowPressurePosolytTankInlet : BOOL := FALSE;
	xErrorLowTempPosolyt : BOOL := FALSE;
	
	// Error low negolyt
	xErrorLowPressureNegolytSegmentInlet : BOOL := FALSE;
	xErrorLowPressureNegolytTankInlet : BOOL := FALSE;
	xErrorLowTempNegolyt : BOOL := FALSE;
	
	// Error valve posolyt
	xErrorOpenValvePosolyt : BOOL := FALSE;
	xErrorCloseValvePosolyt : BOOL := FALSE;
	
	// Error valve negolyt
	xErrorOpenValveNegolyt : BOOL := FALSE;
	xErrorCloseValveNegolyt : BOOL := FALSE;
	
	// Error voltage segment
	xErrorHighVoltageSegment : BOOL := FALSE;
	xErrorLowVoltageSegment : BOOL := FALSE;
	
	// MCB ok pump posolyt
	xMCBOkPumpPosolyt AT %Q* : BOOL := TRUE;
	
	// Repair switch ok pump posolyt
	xRepairSwitchOkPumpPosolyt AT %Q* : BOOL := TRUE;
	
	// MCB ok pump negolyt
	xMCBOkPumpNegolyt AT %Q* : BOOL := TRUE;
	
	// Repair switch ok pump negolyt
	xRepairSwitchOkPumpNegolyt AT %Q* : BOOL := TRUE;
END_STRUCT
END_TYPE
]]></Declaration>
  </DUT>
</TcPlcObject>