<?xml version="1.0"?>
<TcSmItem xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.beckhoff.com/schemas/2012/07/TcSmProject" TcSmVersion="1.0" TcVersion="3.1.4026.18" ClassName="CFlbTermDef" SubType="9099">
	<DataTypes>
		<DataType>
			<Name GUID="{18071995-0000-0000-0000-002000000007}" IecBaseType="true" AutoDeleteType="true" HideSubItems="true">ARRAY [0..6] OF BIT</Name>
			<BitSize>7</BitSize>
			<BaseType GUID="{18071995-0000-0000-0000-000000000010}">BIT</BaseType>
			<ArrayInfo>
				<LBound>0</LBound>
				<Elements>7</Elements>
			</ArrayInfo>
		</DataType>
	</DataTypes>
	<ImageDatas>
		<ImageData Id="1000">424dd6020000000000003600000028000000100000000e0000000100180000000000a0020000c40e0000c40e00000000000000000000ff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ff808080808080808080808080808080ff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffc0c0c0000000c0c0c0000000808080ff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffc0c0c000ffffc0c0c000ffff808080ff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffc0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0808080ff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffc0c0c0000000c0c0c0000000808080ff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffc0c0c0ff0000c0c0c0ff0000808080ff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffff00ffc0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0808080ff00ffff00ffff00ffff00ffff00ff00ff0000ff0000ff0000ff0000ff0000ff00c0c0c0000000c0c0c0000000808080ff00ffff00ffff00ffff00ffff00ff00ff0000ff0000ff0000ff0000ff0000ff00c0c0c00000ffc0c0c00000ff808080ff00ffff00ffff00ffff00ffff00ff00ff0000ff0000ff0000ff0000ff0000ff00c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0808080ff00ffff00ffff00ffff00ffff00ff00ff0000ff0000ff0000ff0000ff0000ff00c0c0c0000000c0c0c0000000808080ff00ffff00ffff00ffff00ffff00ff00ff0000ff0000ff0000ff0000ff0000ff00c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0808080ff00ffff00ffff00ffff00ffff00ff00ff0000ff0000ff0000ff0000ff0000ff00c0c0c0008000c0c0c0008000808080ff00ffff00ffff00ffff00ffff00ff00ff0000ff0000ff0000ff0000ff0000ff00c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0c0808080ff00ffff00ffff00ffff00ffff00ff</ImageData>
	</ImageDatas>
	<Box Id="221" BoxType="9099" BoxFlags="#x00000020">
		<Name>__FILENAME__</Name>
		<ImageId>1000</ImageId>
		<EtherCAT SlaveType="2" PdiType="#x0005" MboxDataLinkLayer="true" StateMBoxPolling="true" CycleMBoxPollingTime="0" CoeType="3" FoeType="1" VendorId="#x00000002" ProductCode="#x0c823052" RevisionNo="#x00160000" InfoDataAddr="true" TimeoutMailbox2="2000" CheckRevisionNoType="3" PortPhys="51" MaxSlotCount="256" MaxSlotGroupCount="1" SlotPdoIncrement="1" SlotIndexIncrement="16" Type="EL3202 2K.Ana. Eingang PT100 (RTD)" Desc="EL3202">
			<SyncMan>001080002600010001000000800080008000001026010000</SyncMan>
			<SyncMan>801080002200010002000000800080008000801022010000</SyncMan>
			<SyncMan>001100000400000003000000000000000000001104000000</SyncMan>
			<SyncMan>801108002000010004000000000000000800801120010000</SyncMan>
			<Fmmu>0000000000000000801100010100000002000000000000000000000000000000</Fmmu>
			<Fmmu>00000000000000000d0800010100000003000000000000000000000000000000</Fmmu>
			<BootStrapData>0010f400f410f400</BootStrapData>
			<SuName>String1</SuName>
			<Pdo Name="RTD Inputs Channel 1" Index="#x1a00" Flags="#x0011" SyncMan="3">
				<Entry Name="Status__Underrange" Index="#x6000" Sub="#x01">
					<Type>BIT</Type>
				</Entry>
				<Entry Name="Status__Overrange" Index="#x6000" Sub="#x02">
					<Type>BIT</Type>
				</Entry>
				<Entry Name="Status__Limit 1" Index="#x6000" Sub="#x03">
					<Type>BIT2</Type>
				</Entry>
				<Entry Name="Status__Limit 2" Index="#x6000" Sub="#x05">
					<Type>BIT2</Type>
				</Entry>
				<Entry Name="Status__Error" Index="#x6000" Sub="#x07">
					<Type>BIT</Type>
				</Entry>
				<Entry>
					<Type GUID="{18071995-0000-0000-0000-002000000007}">ARRAY [0..6] OF BIT</Type>
				</Entry>
				<Entry Name="Status__TxPDO State" Index="#x1800" Sub="#x07">
					<Type>BIT</Type>
				</Entry>
				<Entry Name="Status__TxPDO Toggle" Index="#x1800" Sub="#x09">
					<Type>BIT</Type>
				</Entry>
				<Entry Name="Value" Index="#x6000" Sub="#x11" Flags="#x00050000">
					<Type>INT</Type>
				</Entry>
			</Pdo>
			<Pdo Name="RTD Inputs Channel 2" Index="#x1a01" Flags="#x0011" SyncMan="3">
				<Entry Name="Status__Underrange" Index="#x6010" Sub="#x01">
					<Type>BIT</Type>
				</Entry>
				<Entry Name="Status__Overrange" Index="#x6010" Sub="#x02">
					<Type>BIT</Type>
				</Entry>
				<Entry Name="Status__Limit 1" Index="#x6010" Sub="#x03">
					<Type>BIT2</Type>
				</Entry>
				<Entry Name="Status__Limit 2" Index="#x6010" Sub="#x05">
					<Type>BIT2</Type>
				</Entry>
				<Entry Name="Status__Error" Index="#x6010" Sub="#x07">
					<Type>BIT</Type>
				</Entry>
				<Entry>
					<Type GUID="{18071995-0000-0000-0000-002000000007}">ARRAY [0..6] OF BIT</Type>
				</Entry>
				<Entry Name="Status__TxPDO State" Index="#x1801" Sub="#x07">
					<Type>BIT</Type>
				</Entry>
				<Entry Name="Status__TxPDO Toggle" Index="#x1801" Sub="#x09">
					<Type>BIT</Type>
				</Entry>
				<Entry Name="Value" Index="#x6010" Sub="#x11" Flags="#x00050000">
					<Type>INT</Type>
				</Entry>
			</Pdo>
			<CoeProfile ProfileNo="20976521"/>
			<CoeProfile ProfileNo="20976521"/>
		</EtherCAT>
	</Box>
</TcSmItem>
