<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TcPlcObject Version="1.1.0.1" ProductVersion="3.1.4026.8">
  <DUT Name="ST_UNIT_HMI_INTERFACE" Id="{a46d51f7-c17c-44e4-be59-edb877b3b5dc}">
    <Declaration><![CDATA[TYPE ST_UNIT_HMI_INTERFACE :
STRUCT
	// Pump posolyt
	// ===================================
	stNS11 : ST_HMI_ANALOG_MOTOR_DATA;
	
	
	// Pump negolyt
	// ===================================
	stNS21 : ST_HMI_ANALOG_MOTOR_DATA;
	
	
	// Valve posolyt
	// ===================================
	stNS12 : ST_HMI_VALVE_DATA;
	
	
	// Valve negolyt
	// ===================================
	stNS22 : ST_HMI_VALVE_DATA;

	
	// Drucksensoren Posolyt
	//====================================
	stP11 : ST_HMI_ANALOG_VALUE;
	stP12 : ST_HMI_ANALOG_VALUE;

	
	// Drucksensoren Negolyt
	//====================================
	stP21 : ST_HMI_ANALOG_VALUE;
	stP22 : ST_HMI_ANALOG_VALUE;
	
	
	// Temperature sensor posolyt tank inlet
	//====================================
	stT11 : ST_HMI_ANALOG_VALUE;
	
	
	// Temperature sensor negolyt tank inlet
	//====================================
	stT21 : ST_HMI_ANALOG_VALUE;
	
	
	// Voltage sensors
	// ===================================
	stE31 : ST_HMI_ANALOG_VALUE;
	
	
	// Current voltage for HMI
	// ==============================
	rVoltage : REAL;
	
	
	// Current current for HMI
	// ==============================
	rCurrent : REAL;
	
	
	// Current status
	// ====================================
	eStatus : E_COMPONENT_STATUS;
	
	
	// Aknowledge all alarms button
	// ===================================
	//stButtonAckAlarms : ST_HMI_CONTROL_BUTTON;
	
END_STRUCT
END_TYPE
]]></Declaration>
  </DUT>
</TcPlcObject>